|  |  |
| --- | --- |
| MEDIENINFORMATION | Juni 2022 |

**Privathaus, Çanakkale:**

**Moderne im Vintage Look**

**Eine neue Dimension hat ein privater Bauherr seinem Domizil mit Meerblick in der türkischen Provinz Çanakkale verliehen,**

**indem er neben der Renovierung des vorhandenen Steinhauses ein modernes Zusatzgebäude und weitere Räumlichkeiten für Gäste mit einem dazugehörigen Technikraum plante. Dabei**

**passen sich die neuen Fassaden aus Andesitsteinen mit dem schlanken Fenstersystem Janisol Arte 2.0 der Jansen AG dem Gebäudebestand der geschichtlichen Landgemeinde an.**

Der vom Bauherrn als Vintage Look beschriebene Effekt entstand, weil die beauftragten Baufirmen zur Auskleidung der neu errichteten Gäste-Unterkünfte bzw. Funktionsgebäude die in der Gegend der türkischen Provinz Çanakkale verbreitete Steinart einsetzten. Damit fügen sich die neuen Objekte äusserlich harmonisch in den umbauten Raum ein, während alle modernen Anforderungen an die Ausstattung erfüllt sind, welche im bestehenden Steinhaus ebenfalls nachgerüstet wurde. Dabei blieben die ursprüngliche Planung unverändert und der Charakter des vorhandenen Gebäudes erhalten. Der Bauherr war auf der Suche nach bautechnischen Lösungen, um die Vorzüge des Landlebens mit dem zeitgenössischen Komfort urbaner Wohnquartiere zu verbinden. Gleichzeitig entstanden keineswegs Fremdkörper, sondern funktional unterschiedliche Teile eines – stilistisch gesehen – organischen Ganzen.

Während technische Mängel am Steinhaus beseitigt wurden, weisen die benachbarten Neubauten die für die Region charakteristischen Andesitsteine auf, welche die modernen Formen aus stahlunterstütztem Eisenbeton ergänzen. Die exponierte Lage der Gäste-Unterkünfte mit angeschlossenen, technisch motivierten Funktionsgebäuden sprach für den Einsatz der schmalen Fenstersysteme des Typs Janisol Arte 2.0 aus Stahl. Bestehend aus bandverzinktem Stahl, Edelstahl, Corten-Stahl ist das in seiner Feingliedrigkeit ästhetisch anspruchsvolle System der Jansen AG mit Profilansichtsbreiten von 25 bzw. 40 Millimeter bei Festverglasung und 60 Millimeter Bautiefe eine überzeugende Lösung für stabile Konstruktionen mit hohem Glasanteil und den in verschiedenen Klimazonen gefragten Wärmedämmeigenschaften; Windlasten waren selbstredend zu berücksichtigen und treffen in der hier vorliegenden Ausführung auf Profile, die Winddrücken bis 2.000 Pascal standhalten. Im Privatanwesen ergeben sich dank des funktionalen, aber leichten Designs reizvolle Kontraste zur Auskleidung der Fassaden mit den für besagten Vintage Look eingesetzten Steinblöcken. Die gewählten Beschläge nehmen die technische Filigranität der Stahlprofile gekonnt auf.

Im mit Holzmobiliar und -boden ausgestatteten Bad finden sich Innentüren bzw. Raumtrenner aus Jansen Art’15, die der Metallbaubetrieb Metaltek nach entsprechenden gestalterischen Vorgaben ausführte. Die Idee, mit auf das Äusserste reduzierten Ansichtsbreiten die aufgrund der hervorgehobenen Lage ermöglichten Ausblicke zu geniessen und gleichzeitig die kontrastierende Materialität als Gestaltungsmittel bewusst einzusetzen, ist auch hier spürbar. Insgesamt ist ein Ensemble aus Alt und Neu, Stein und Stahl und Holz entstanden, das sich bewusst zu seinem Erbe in der Region bekennt, ohne Zugeständnisse an die Ausstattung und den Nutzungskomfort zu machen.

**Bildlegende Privathaus, Çanakkale**

**asos1.jpg:**

Das ästhetisch anspruchsvolle System mit minimalen Profilansichtsbreiten der Schweizer Jansen AG lässt viel Tageslicht in die modern gestalteten Wohnräume dringen

**asos4.jpg:**

Der hohe Glasanteil des feingliedrigen Fenstersystems Janisol Arte 2.0 gibt den einzigartigen Meerblick frei

**asos5.jpg:**

Die Profile halten Winddrücken bis 2.000 Pascal stand

**asos6.jpg:**

Die gewählten Beschläge nehmen die technische Filigranität der Stahlprofile gekonnt auf

**asos8.jpg:**

Das Domizil mit Meerblick in der türkischen Provinz Çanakkale überzeugt durch seine stabilen Konstruktionen mit hohem Glasanteil

**asos18.jpg:**

Im mit Holzmobiliar und -boden ausgestatteten Bad sind Innentüren aus Jansen Art’15 eingebaut

**asos20.jpg:**

Der Materialmix aus Stein, Stahl, Holz und Glas zieht sich durch das gesamte Privatanwesen

**asos21.jpg:**

Blick aufs Meer von der Badewanne aus dank der filigranen Fenstersysteme der Jansen AG

**asos25.jpg:**

Das schlanke Fenstersystem Janisol Arte 2.0 der Jansen AG fügt sich harmonisch in die Fassade aus für die Region typischen Andesitsteinen ein

**asos29.jpg:**

Der Metallbaubetrieb Metaltek führte das Projekt nach entsprechenden gestalterischen Vorgaben aus – das funktionale und trotzdem leichte Design punktet in jedem Detail

**asos30.jpg:**

Das Gebäude verbindet die Vorzüge des Landlebens mit dem zeitgenössischen Komfort urbaner Wohnquartiere

**asos31.jpg:**

Reizvoller Kontrast zwischen den schlanken Fensterprofilen und den im Vintage Look eingesetzten Steinblöcken

**asos32.jpg:**

Die exponierte Lage sprach für den Einsatz der schmalen Fenstersysteme des Typs Janisol Arte 2.0 aus Stahl

**Bautafel:**

**Metallbau:** Metaltek, Istanbul/TR

**Anwendungsbereich:** Fenster, Türen

**Fertigstellung:** 2022

**Verwendete Profilsysteme:** Janisol Arte 2.0, Jansen Art’15

**Systemlieferant:** Jansen AG, Oberriet/CH

**Text:** Reinhold Kober / Book Your Video GmbH & Co. KG, Bad Wörishofen

**Fotos:** © Proje Çekimi

**Bildnachweis:** Jansen AG, Oberriet

**Über Jansen AG**  
Die 1923 gegründete Jansen AG mit Sitz im schweizerischen Oberriet entwickelt,

fertigt und vertreibt Stahlprofilsysteme sowie Kunststoffprodukte für diverse Bereiche der Bauindustrie. Seit 1978 ist Jansen exklusiver Schweizer Vertriebspartner der deutschen Schüco International KG und vertreibt deren Aluminium-Profilsysteme für den Baubereich. Per Januar 2021 übernahm Jansen AG von der Welser Profile Unternehmensgruppe deren Tochterunternehmen RP Technik GmbH, ebenfalls Systemanbieterin für Stahllösungen für Fassaden, Fenster und Türen. Per 1. April 2021 übergab Jansen ihr Automobilzuliefergeschäft an Mubea. Bis heute ist die Jansen Gruppe zu 100% in Familienbesitz und beschäftigt international rund 600 Mitarbeitende.

**Ansprechpartner für Schweizer Redaktionen:**

Jansen AG

Anita Lösch

Industriestrasse 34

CH-9463 Oberriet SG

Tel.: +41 (0)71 763 99 31

Mail: [anita.loesch@jansen.com](mailto:anita.loesch@jansen.com)

**Ansprechpartner für deutsche Redaktionen:**

Book Your Video GmbH & Co. KG

Reinhold Kober

Heimstraße 23

DE-86825 Bad Wörishofen

Tel.: +49 (0)170 20 40 262

Mail: rk@bookyourvideo.com