|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PresseinformationMärz 2021 |  | **Ansprechpartner für die Redaktion:**Schüco International KGAnne Marie RingPernerkreppe 2081925 MünchenTel.: +49 (0)89 1209 6277Fax: +49 (0)89 2111 1214Mail: a.ring@bautext.de[www.schueco.de/presse](http://www.schueco.de/presse)www.schueco.com/press |

**Attraktiv und sicher:**

**Brandschutztüren mit Durchblick**

Der Neubau der Stadtbibliothek Dornbirn – ein Gemeinschaftsprojekt der Architekturbüros Dietrich | Untertrifaller und Christian Schmoelz – ist auf der sprichwörtlichen grünen Wiese entstanden. Und dennoch hat der ovale Pavillon einen starken Bezug zur gewachsenen Umgebung, denn ein über diese Wiese verlaufender „Trampelpfad“ führt nunmehr mitten durch das Gebäude hindurch. Von beiden Seiten gelangen Nutzer, Mitarbeiter und zufällige Passanten direkt ins zweigeschossige, durch ein zentrales Oberlicht von Tageslicht durchflutete Atrium mit der zentralen Ausleihe. Rund um dieses Atrium herum ist auf den beiden Ebenen der Freihandbereich angeordnet. Über eine einläufige Treppe gelangt man ins Untergeschoss, in dem sich unter anderem Mediathek, Spielothek sowie ein offener Makerspace befinden. Alles in allem bieten die insgesamt 1200 Quadratmeter auf drei Ebenen reichlich Platz für bis zu 100.000 Bücher und Zeitschriften, gemütliche Ecken zum Lesen, Musik hören und Spiele ausprobieren – so wird die Bibliothek quasi zum öffentlichen Wohnzimmer: „Bei uns finden Sie Analoges und Digitales“, beschreibt die Bibliothek selbst ihr Programm: „Sie können Bücher ausleihen, Zeitungen und Zeitschriften lesen, Kaffee trinken und Freunde treffen, Brettspiele ausprobieren oder der Gaming Zone entdecken.“ All das hinter einer rundum verglasten Fassade, an der in der Form von Buchrücken aufgestellte Keramikkacheln den notwendigen Sonnenschutz gewährleisten. Die beiden Eingangsbereiche mit ebenfalls verglasten, zweiflügeligen Dreh-türen liegen leicht zurückversetzt, sodass auch hier der Sonnenschutz gewährleistet ist. Als Bestandteil des Fluchtwegs wurden sie als wärmegedämmte Brandschutztüren aus dem Stahlprofilsystem Janisol 2 von Jansen gefertigt. Die schmalen Profile gestatten den größtmöglichen Glasanteil, sodass die Türen gleichermaßen sicher wie einladend sind – und damit „attraktiv“ im wahrsten Sinne des Wortes.

**Bautafel:**

**Bauherr:** Stadt Dornbirn

**Architekten:** Dietrich | Untertrifaller und Christian Schmoelz

**Metallbau:** Schlosserei Kalb, Dornbirn

**Verwendetes Profilsystem:** Janisol 2

**Systemlieferant:** Jansen AG, Oberriet/CH

**Weitere Informationen unter**

Schüco Stahlsysteme Jansen

Karolinenstraße 1 – 15

33609 Bielefeld

Tel. +49 521 783-0

Fax +49 521 783-959252

info@schueco.com

[www.schueco.de](http://www.schueco.de)

**70 Jahre Schüco – Systemlösungen für Fenster, Türen und Fassaden**

Die Schüco Gruppe mit Hauptsitz in Bielefeld entwickelt und vertreibt Systemlösungen für Fenster, Türen und Fassaden. Mit weltweit 5.650 Mitarbeitern arbeitet das Unter-nehmen daran, heute und in Zukunft Technologie- und Serviceführer der Branche zu sein. Neben innovativen Produkten für Wohn- und Arbeitsgebäude bietet der Gebäudehüllenspezialist Beratung und digitale Lösungen für alle Phasen eines Bauprojektes – von der initialen Idee über die Planung und Fertigung bis hin zur Montage. 12.000 Verarbeiter, Planer, Architekten und Investoren arbeiten weltweit mit Schüco zusammen. Das Unternehmen ist in mehr als 80 Ländern aktiv und hat in 2019 einen Jahresumsatz von 1,750 Milliarden Euro erwirtschaftet. Weitere Informationen unter [www.schueco.de](http://www.schueco.de)

Unter der Bezeichnung Schüco Stahlsysteme Jansen vertreibt Schüco die Stahlsysteme der Schweizer Jansen AG exklusiv in Deutschland, Dänemark, Schweden Norwegen, Finnland, Island, Luxemburg, Großbritannien, Russland und im Baltikum. Im Gegenzug vertreibt die Jansen AG die Schüco Produkte in der Schweiz.

**Text:** Anne Marie Ring, München

**Fotos | Bildrechte:** Albrecht Imanuel Schnabel, Rankweil | Jansen AG

Die redaktionelle Nutzung der Illustrationen ist an den vorliegenden Objektbericht gebunden.

**Ansprechpartner für die Redaktion:**

BAUtext Mediendienst München

Anne-Marie Ring

Pernerkreppe 20

D-81925 München

Tel.: +49 (0)89 1209 6277

Mail: a.ring@bautext.de

Schüco International KG

Ulrike Krüger

Karolinenstr. 1–15

33609 Bielefeld

Tel.: +49 (0)521 783-803

Fax: +49 (0)521 783-657

Mail: PR@schueco.com